|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| **Технические характеристики** | |
| **Изоляция (диапазон мВт)** | |
| Испытательное напряжение (DC) | 250 В / 500 В / 1000 В |
| Диапазон | От 1 до 500 MОм |
| Погрешность | 2% от полной шкалы |
| **Напряжение** | |
| Диапазон | От 0 до 600 ВAC |
| Частота | От 45 до 450 Гц |
| Погрешность | 3% от полной шкалы |
| **Другие характеристики** | |
| Дисплей | аналоговый |
| Габаритный размер | 120 x 120 x 130 мм |
| Вес | 1,06 кг |
| Источник питания | Ручной магнето (индуктор): устойчивое, постоянное  испытательное напряжение |
| Степень защиты | Высокая степень защиты: IP 54 с покрытием / IP 52 без него |
| Электробезопасность | IEC 61010 – 600 В CAT II / 300 В CAT III |